{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["【】报表封面","【01表】表A.0.2-5 总预算表","【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇","【03表】表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表","【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表","【04-1表】表A.0.2-9 综合费计算表","【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【】报表封面","index":0,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"merged":[[1,1,1,3],[2,1,2,3],[4,1,4,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"(  )"]
[]
[null,"第    册  共    册"]
[]
[null,"编制:"]
[null,"复核:"]
[null,"(                           )"]
[null,"二零二三年九月"]

{"sheet":"【01表】表A.0.2-5 总预算表","index":1,"n_rows":57,"n_cols":14,"rows_kept":57,"merged":[[1,1,1,13],[2,1,2,10],[2,11,2,13],[3,1,3,4],[3,5,3,8],[3,9,3,10],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,13],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[9,12,9,13],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,1,30,6],[30,7,30,13],[33,1,33,13],[34,1,34,10],[34,11,34,13],[35,1,35,4],[35,5,35,8],[35,9,35,10],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[40,12,40,13],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[42,12,42,13],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[43,12,43,13],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[44,12,44,13],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[45,12,45,13],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[46,12,46,13],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[47,12,47,13],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[48,12,48,13],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[49,12,49,13],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[50,10,50,11],[50,12,50,13],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[51,10,51,11],[51,12,51,13],[52,6,52,7],[52,8,52,9],[52,10,52,11],[52,12,52,13],[53,6,53,7],[53,8,53,9],[53,10,53,11],[53,12,53,13],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[54,12,54,13],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[55,12,55,13],[56,1,56,6],[56,7,56,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-5 总预算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":9},"第 1 页","共 2 页","01表"]
[null,null,"分项编号","工程或费用名称","单位","数量","金额（元）",null,"技术经济指标",null,"各项费用比例(%)",null,"备注"]
[null,null,"1","第一部分 建筑安装工程费","公路公里",null,"905430",{"$nulls":3},"96.70",null,"建设项目路线总长度（主线长度） "]
[null,null,"102","路基工程","km","0.7","36469",null,"52098.57",null,"3.89",null," "]
[null,null,"LJ01","场地清理","km","0.7","23185",null,"33121.43",null,"2.48",null," "]
[null,null,"LJ0101","清理与掘除","km","0.7","7975",null,"11392.86",null,"0.85",null," "]
[null,null,"LJ010101","清除表土","m3","758.6","7975",null,"10.51",null,"0.85",null," "]
[null,null,"LJ0102","挖除旧路面","m3","656.42","15210",null,"23.17",null,"1.62",null," "]
[null,null,"LJ010201","挖除水泥混凝土路面","m3","656.42","15210",null,"23.17",null,"1.62",null," "]
[null,null,"LJ02","路基挖方","m3","722.062","7591",null,"10.51",null,"0.81",null," "]
[null,null,"LJ0201","挖土方","m3","722.062","7591",null,"10.51",null,"0.81",null," "]
[null,null,"LJ03","路基填方","m3","156","936",null,"6",null,"0.10",null," "]
[null,null,"LJ0303","利用石方填筑","m3","156","936",null,"6",null,"0.10",null," "]
[null,null,"LJ06","排水工程","km","0.7","4757",null,"6795.71",null,"0.51",null," "]
[null,null,"LJ0601","边沟","m3","159.2 / 995","4757",null,"29.88 / 4.78",null,"0.51",null," "]
[null,null,"103","路面工程","km","0.7","684350",null,"977642.86",null,"73.09",null," "]
[null,null,"LM02","水泥混凝土路面","m2","3339.1","684350",null,"204.95",null,"73.09",null," "]
[null,null,"LM0203","路面基层","m2","3339.1","205177",null,"61.45",null,"21.91",null," "]
[null,null,"LM020302","水泥稳定类基层","m2","3339.1","205177",null,"61.45",null,"21.91",null," "]
[null,null,"LM0205","水泥混凝土面层","m2","3339.1","479173",null,"143.5",null,"51.18",null," "]
[null,null,"LM020501","水泥混凝土","m2","3339.1","467033",null,"139.87",null,"49.88",null," "]
[null,null,"LM020502","钢筋","t","2.05","12140",null,"5921.95",null,"1.30",null," "]
[null,null,"104","桥梁涵洞工程","km",null,"17936",{"$nulls":3},"1.92",null," "]
[null,null,"10401","涵洞工程","m","7 / 1","17936",null,"2562.29 / 17936",null,"1.92",null," "]
[null,null,"HD01","管涵","m","7 / 1","17936",null,"2562.29 / 17936",null,"1.92",null," "]
[null,null,"107","交通工程及沿线设施","公路公里",null,"133294",{"$nulls":3},"14.24",null," "]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":5},"复核："]
[]
[]
[null,"表A.0.2-5 总预算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":9},"第 2 页","共 2 页","01表"]
[null,null,"分项编号","工程或费用名称","单位","数量","金额（元）",null,"技术经济指标",null,"各项费用比例(%)",null,"备注"]
[null,null,"10701","交通安全设施","公路公里","0.5","133294",null,"266588",null,"14.24",null," "]
[null,null,"JA01","护栏","m","500","113868",null,"227.74",null,"12.16",null," "]
[null,null,"JA0105","钢护栏","m","500","113868",null,"227.74",null,"12.16",null," "]
[null,null,"JA010501","波形钢板护栏","m","500","113868",null,"227.74",null,"12.16",null," "]
[null,null,"JA09","安全设施拆除工程","公路公里","0.5","19426",null,"38852",null,"2.07",null," "]
[null,null,"JA0903","拆除波形梁护栏","m","500","19426",null,"38.85",null,"2.07",null," "]
[null,null,"110","专项费用","元",null,"33381",{"$nulls":3},"3.57",null," "]
[null,null,"11001","施工场地建设费","元",null,"20000",{"$nulls":3},"2.14",null," "]
[null,null,"11002","安全生产费","元",null,"13381",{"$nulls":3},"1.43",null," "]
[null,null,"2","第二部分 土地使用及拆迁补偿费","公路公里",{"$nulls":7}," "]
[null,null,"3","第三部分 工程建设其他费","公路公里",null,"3622",{"$nulls":3},"0.39",null," "]
[null,null,"308","工程保险费","公路公里",null,"3622",{"$nulls":3},"0.39",null," "]
[null,null,"4","第四部分 预备费","公路公里",null,"27272",{"$nulls":3},"2.91",null," "]
[null,null,"401","基本预备费","元",null,"27272",{"$nulls":3},"2.91",null," "]
[null,null,"402","价差预备费","元",{"$nulls":7}," "]
[null,null,"5","第一至四部分合计","公路公里",null,"936324",{"$nulls":3},"100.00",null," "]
[null,null,"6","建设期贷款利息","公路公里",{"$nulls":7}," "]
[null,null,"7","公路基本造价","公路公里",null,"936324",{"$nulls":3},"100.00",null," "]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":5},"复核："]

{"sheet":"【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇","index":2,"n_rows":83,"n_cols":23,"rows_kept":83,"merged":[[1,1,1,22],[2,1,2,11],[2,12,2,22],[3,1,3,7],[3,8,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,4,20],[4,21,4,22],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[5,13,5,14],[5,17,5,18],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[6,13,6,14],[6,17,6,18],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[7,13,7,14],[7,17,7,18],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[8,17,8,18],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[9,17,9,18],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,13,10,14],[10,17,10,18],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[11,17,11,18],[12,7,12,8],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[12,13,12,14],[12,17,12,18],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[13,17,13,18],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[14,17,14,18],[15,7,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[15,13,15,14],[15,17,15,18],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[16,17,16,18],[17,7,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[17,13,17,14],[17,17,17,18],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[18,13,18,14],[18,17,18,18],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[19,13,19,14],[19,17,19,18],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[20,13,20,14],[20,17,20,18],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[21,13,21,14],[21,17,21,18],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[22,13,22,14],[22,17,22,18],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[23,13,23,14],[23,17,23,18],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[24,13,24,14],[24,17,24,18],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[25,13,25,14],[25,17,25,18],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[26,13,26,14],[26,17,26,18],[27,1,27,9],[27,10,27,22],[30,1,30,22],[31,1,31,11],[31,12,31,22],[32,1,32,7],[32,8,32,13],[32,14,32,17],[32,18,32,19],[32,20,32,21],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,33,20],[33,21,33,22],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[34,13,34,14],[34,17,34,18],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[35,13,35,14],[35,17,35,18],[36,7,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[36,13,36,14],[36,17,36,18],[37,7,37,8],[37,9,37,10],[37,11,37,12],[37,13,37,14],[37,17,37,18],[38,7,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[38,13,38,14],[38,17,38,18],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[39,11,39,12],[39,13,39,14],[39,17,39,18],[40,7,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[40,13,40,14],[40,17,40,18],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[41,13,41,14],[41,17,41,18],[42,7,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[42,13,42,14],[42,17,42,18],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[43,13,43,14],[43,17,43,18],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[44,13,44,14],[44,17,44,18],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[45,13,45,14],[45,17,45,18],[46,7,46,8],[46,9,46,10],[46,11,46,12],[46,13,46,14],[46,17,46,18],[47,7,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,12],[47,13,47,14],[47,17,47,18],[48,7,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[48,13,48,14],[48,17,48,18],[49,7,49,8],[49,9,49,10],[49,11,49,12],[49,13,49,14],[49,17,49,18],[50,7,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,12],[50,13,50,14],[50,17,50,18],[51,7,51,8],[51,9,51,10],[51,11,51,12],[51,13,51,14],[51,17,51,18],[52,7,52,8],[52,9,52,10],[52,11,52,12],[52,13,52,14],[52,17,52,18],[53,7,53,8],[53,9,53,10],[53,11,53,12],[53,13,53,14],[53,17,53,18],[54,7,54,8],[54,9,54,10],[54,11,54,12],[54,13,54,14],[54,17,54,18],[55,7,55,8],[55,9,55,10],[55,11,55,12],[55,13,55,14],[55,17,55,18],[56,1,56,9],[56,10,56,22],[59,1,59,22],[60,1,60,11],[60,12,60,22],[61,1,61,7],[61,8,61,13],[61,14,61,17],[61,18,61,19],[61,20,61,21],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[62,6,62,20],[62,21,62,22],[63,7,63,8],[63,9,63,10],[63,11,63,12],[63,13,63,14],[63,17,63,18],[64,7,64,8],[64,9,64,10],[64,11,64,12],[64,13,64,14],[64,17,64,18],[65,7,65,8],[65,9,65,10],[65,11,65,12],[65,13,65,14],[65,17,65,18],[66,7,66,8],[66,9,66,10],[66,11,66,12],[66,13,66,14],[66,17,66,18],[67,7,67,8],[67,9,67,10],[67,11,67,12],[67,13,67,14],[67,17,67,18],[68,7,68,8],[68,9,68,10],[68,11,68,12],[68,13,68,14],[68,17,68,18],[69,7,69,8],[69,9,69,10],[69,11,69,12],[69,13,69,14],[69,17,69,18],[70,7,70,8],[70,9,70,10],[70,11,70,12],[70,13,70,14],[70,17,70,18],[71,7,71,8],[71,9,71,10],[71,11,71,12],[71,13,71,14],[71,17,71,18],[72,7,72,8],[72,9,72,10],[72,11,72,12],[72,13,72,14],[72,17,72,18],[73,7,73,8],[73,9,73,10],[73,11,73,12],[73,13,73,14],[73,17,73,18],[74,7,74,8],[74,9,74,10],[74,11,74,12],[74,13,74,14],[74,17,74,18],[75,7,75,8],[75,9,75,10],[75,11,75,12],[75,13,75,14],[75,17,75,18],[76,7,76,8],[76,9,76,10],[76,11,76,12],[76,13,76,14],[76,17,76,18],[77,7,77,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[77,13,77,14],[77,17,77,18],[78,7,78,8],[78,9,78,10],[78,11,78,12],[78,13,78,14],[78,17,78,18],[79,7,79,8],[79,9,79,10],[79,11,79,12],[79,13,79,14],[79,17,79,18],[80,7,80,8],[80,9,80,10],[80,11,80,12],[80,13,80,14],[80,17,80,18],[81,7,81,8],[81,9,81,10],[81,11,81,12],[81,13,81,14],[81,17,81,18],[82,1,82,9],[82,10,82,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":16},"第 1 页",null,"共 3 页",null,"02表"]
[null,"代号","规格名称","单位","单价(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":14},"场外运输损耗"]
[{"$nulls":6},"路基工程","路面工程",null,"桥梁涵洞工程",null,"交通工程及沿线设施",{"$nulls":8},"辅助生产","％","数量"]
[null,"1001001","人工","工日","95","394.886","44.235","239.32",null,"18.508",null,"92.824"]
[null,"1051001","机械工","工日","106.28","99.377","33.034","52.478",null,"1.272",null,"12.593"]
[null,"1511006","普C15-32.5-2(商)（普C15-32.5-2(商)","m3","450","10.371",{"$nulls":3},"10.371"]
[null,"1511007","普C20-32.5-2(商)（普C20-32.5-2(商)","m3","460","2.652",{"$nulls":3},"2.652"]
[null,"1511009","普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商)","m3","490","749.425",null,"749.294",null,"0.131"]
[null,"2001001","HPB300钢筋","t","3780","1.232",null,"1.232"]
[null,"2001002","HRB400钢筋","t","3520","1.101",null,"1.101"]
[null,"2001019","钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）","t","5970.09","0.06",{"$nulls":3},"0.001",null,"0.059"]
[null,"2001021","8～12号铁丝（镀锌铁丝）","kg","4.36","0.143",{"$nulls":3},"0.143"]
[null,"2001022","20～22号铁丝（镀锌铁丝）","kg","4.79","1.435",null,"1.435"]
[null,"2003004","型钢（工字钢,角钢）","t","4100","0.003",null,"0.003"]
[null,"2003008","钢管（无缝钢管）","t","4790","0.004",{"$nulls":3},"0.004"]
[null,"2003016","型钢立柱（镀锌(包括斜撑)","t","8095","6.444",{"$nulls":5},"6.444"]
[null,"2003017","波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)","t","5299.15","7.414",{"$nulls":5},"7.414"]
[null,"2003025","钢模板（各类定型大块钢模板）","t","5384.62","0.037",{"$nulls":3},"0.037"]
[null,"2009011","电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）","kg","5.73","1.23",null,"1.23"]
[null,"2009013","螺栓（混合规格）","kg","7.35","395.731",{"$nulls":3},"2.987",null,"392.744"]
[null,"2009028","铁件（铁件）","kg","4.35","7.463",{"$nulls":3},"7.463"]
[null,"2009030","铁钉（混合规格）","kg","4.7","0.981",{"$nulls":3},"0.981"]
[null,"3001001","石油沥青","t","4250","0.515",null,"0.515"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":8},"复核："]
[]
[]
[null,"表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":16},"第 2 页",null,"共 3 页",null,"02表"]
[null,"代号","规格名称","单位","单价(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":14},"场外运输损耗"]
[{"$nulls":6},"路基工程","路面工程",null,"桥梁涵洞工程",null,"交通工程及沿线设施",{"$nulls":8},"辅助生产","％","数量"]
[null,"3003002","汽油（92号）","kg","9.61","286.212",{"$nulls":3},"1.6",null,"284.611"]
[null,"3003003","柴油（0号,－10号,－20号）","kg","7.92","2405.899","1581.235","794.349",null,"30.316"]
[null,"3005001","煤","t","561.95","0.1",null,"0.1"]
[null,"3005002","电","kW·h","0.86","1109.722",null,"1108.142",null,"1.58"]
[null,"3005004","水","m3","3.88","136.635",null,"116.869",null,"19.767"]
[null,"4003002","锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）","m3","2300","0.116",{"$nulls":3},"0.116"]
[null,"5501003","黏土（堆方）","m3","11.65","147.488",null,"147.488"]
[null,"5503003","熟石灰","t","276.7","31.137",null,"31.137"]
[null,"5503005","中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）","m3","195","1.257",{"$nulls":3},"1.257"]
[null,"5505005","片石（码方）","m3","63.11","3.128",{"$nulls":3},"3.128"]
[null,"5505016","碎石（未筛分碎石统料堆方）","m3","190","807.394",null,"807.394"]
[null,"5509001","32.5级水泥","t","405","0.316",{"$nulls":3},"0.316"]
[null,"5511012","Φ1000mm以内混凝土排水管","m","737","7.07",{"$nulls":3},"7.07"]
[null,"7801001","其他材料费","元","1","1123.383",null,"1048.971",null,"74.413"]
[null,"8001004","功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）","台班","1216.64","0.237","0.237"]
[null,"8001027","斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）","台班","1230.97","3.346","3.346"]
[null,"8001030","斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）","台班","1545.36","5.251","5.251"]
[null,"8001037","斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A机械）","台班","1685.66","0.044",{"$nulls":3},"0.044"]
[null,"8001045","斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）","台班","610.73","0.022",{"$nulls":3},"0.022"]
[null,"8001058","功率120kW以内平地机（F155）","台班","1232.26","1.983",null,"1.983"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":8},"复核："]
[]
[]
[null,"表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":16},"第 3 页",null,"共 3 页",null,"02表"]
[null,"代号","规格名称","单位","单价(元)","总数量","分项统计",{"$nulls":14},"场外运输损耗"]
[{"$nulls":6},"路基工程","路面工程",null,"桥梁涵洞工程",null,"交通工程及沿线设施",{"$nulls":8},"辅助生产","％","数量"]
[null,"8001081","机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）","台班","606.29","0.835",null,"0.835"]
[null,"8001083","机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）","台班","781.34","1.503",null,"1.503"]
[null,"8001088","机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）","台班","932.09","1.59","0.395","1.195"]
[null,"8003076","摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机（SF30）","台班","2672.74","1.235",null,"1.235"]
[null,"8003083","混凝土电动刻纹机（RQF180）","台班","265.18","24.108",null,"24.108"]
[null,"8003085","电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）","台班","210.47","9.44",null,"9.44"]
[null,"8005010","出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）","台班","138.01","0.041",{"$nulls":3},"0.041"]
[null,"8005051","排量60m3/h以内混凝土输送泵（BSA1406,HBT60）","台班","1264.01","0.002",{"$nulls":3},"0.002"]
[null,"8007001","装载质量2t以内载货汽车","台班","369.3","10.402",{"$nulls":5},"10.402"]
[null,"8007003","装载质量4t以内载货汽车（CA10B）","台班","516.46","2.19",{"$nulls":5},"2.19"]
[null,"8007015","装载质量10t以内自卸汽车（QD361）","台班","788.74","14.754","14.575",null,null,"0.179"]
[null,"8007043","容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）","台班","1133.22","6.344",null,"6.344"]
[null,"8009025","提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）","台班","673.57","0.062",{"$nulls":3},"0.062"]
[null,"8009026","提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）","台班","729.8","0.104",{"$nulls":3},"0.104"]
[null,"8009030","提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）","台班","1383.49","0.304",{"$nulls":3},"0.304"]
[null,"8015028","容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）","台班","185.08","0.185",null,"0.185"]
[null,"8099001","小型机具使用费","元","1","3465.034",null,"22.55",null,"11.58",null,"3430.904"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":8},"复核："]

{"sheet":"【03表】表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表","index":3,"n_rows":52,"n_cols":21,"rows_kept":52,"merged":[[1,1,1,20],[2,1,2,12],[2,13,2,20],[3,1,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,16],[3,19,3,20],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,19,4,20],[5,11,5,12],[6,11,6,12],[7,11,7,12],[8,11,8,12],[9,11,9,12],[10,11,10,12],[11,11,11,12],[12,11,12,12],[13,11,13,12],[14,11,14,12],[15,11,15,12],[16,11,16,12],[17,11,17,12],[18,11,18,12],[19,11,19,12],[20,11,20,12],[21,11,21,12],[22,11,22,12],[23,11,23,12],[24,11,24,12],[25,11,25,12],[26,11,26,12],[27,11,27,12],[28,11,28,12],[29,11,29,12],[30,1,30,11],[30,12,30,20],[33,1,33,20],[34,1,34,12],[34,13,34,20],[35,1,35,7],[35,8,35,12],[35,13,35,16],[35,19,35,20],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[36,8,36,12],[36,13,37,13],[36,14,37,14],[36,15,37,15],[36,16,37,16],[36,19,36,20],[37,11,37,12],[38,11,38,12],[39,11,39,12],[40,11,40,12],[41,11,41,12],[42,11,42,12],[43,11,43,12],[44,11,44,12],[45,11,45,12],[46,11,46,12],[47,11,47,12],[48,11,48,12],[49,11,49,12],[50,1,50,4],[50,11,50,12],[51,1,51,11],[51,12,51,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":15},"第 1 页","共 2 页","03表"]
[null,"序号","分项编号","工程名称","单位","工程量","定额直接费(元）","定额设备购置费（元）","直接费（元）",{"$nulls":4},"设备购置费","措施费","企业管理费","规费","利润\n(元)","税金\n(元)","金额合计（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费","材料费","施工机械使用费","合计",{"$nulls":5},"费率（%）\n7.42%","税率（%）\n9.0%","合计","单价"]
[null,"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11",null,"12","13","14","15","16","17","18","19"]
[null,"1","102","路基工程","km","0.7","28285.36",null,"4202.28",null,"24386.81","28589.08",{"$nulls":4},"2769.02","2098.77","3011.12","36468","52097.13"]
[null,"2","LJ01","场地清理","km","0.7","18230.44",null,"868.63",null,"17837.24","18705.87",{"$nulls":4},"1211.59","1352.7","1914.31","23184","33120.67"]
[null,"3","LJ0101","清理与掘除","km","0.7","6250.68",null,"245.03",null,"6191.09","6436.11",{"$nulls":4},"416.19","463.8","658.45","7975","11392.22"]
[null,"4","LJ010101","清除表土","m3","758.6","6250.68",null,"245.03",null,"6191.09","6436.11",{"$nulls":4},"416.19","463.8","658.45","7975","10.51"]
[null,"5","LJ0102","挖除旧路面","m3","656.42","11979.77",null,"623.6",null,"11646.15","12269.75",{"$nulls":4},"795.4","888.9","1255.86","15210","23.17"]
[null,"6","LJ010201","挖除水泥混凝土路面","m3","656.42","11979.77",null,"623.6",null,"11646.15","12269.75",{"$nulls":4},"795.4","888.9","1255.86","15210","23.17"]
[null,"7","LJ02","路基挖方","m3","722.062","5949.92",null,"233.24",null,"5893.2","6126.44",{"$nulls":4},"396.17","441.48","626.77","7591","10.51"]
[null,"8","LJ0201","挖土方","m3","722.062","5949.92",null,"233.24",null,"5893.2","6126.44",{"$nulls":4},"396.17","441.48","626.77","7591","10.51"]
[null,"9","LJ03","路基填方","m3","156","719.34",null,"74.1",null,"656.37","730.47",{"$nulls":4},"74.81","53.38","77.28","936","6"]
[null,"10","LJ0303","利用石方填筑","m3","156","719.34",null,"74.1",null,"656.37","730.47",{"$nulls":4},"74.81","53.38","77.28","936","6"]
[null,"11","LJ06","排水工程","km","0.7","3385.65",null,"3026.31",null,null,"3026.31",{"$nulls":4},"1086.45","251.22","392.76","4757","6795.33"]
[null,"12","LJ0601","边沟","m3","159.2","3385.65",null,"3026.31",null,null,"3026.31",{"$nulls":4},"1086.45","251.22","392.76","4757","29.88"]
[null,"13","103","路面工程","km","0.7","371658.84",null,"22735.39","543201.02","24166.45","590102.86",{"$nulls":4},"10164.28","27577.09","56505.98","684350","977643.15"]
[null,"14","LM02","水泥混凝土路面","m2","3339.1","371658.84",null,"22735.39","543201.02","24166.45","590102.86",{"$nulls":4},"10164.28","27577.09","56505.98","684350","204.95"]
[null,"15","LM0203","路面基层","m2","3339.1","87001.32",null,"7968.42","163738.81","6827.65","178534.88",{"$nulls":4},"3245.92","6455.5","16941.27","205178","61.45"]
[null,"16","LM020302","水泥稳定类基层","m2","3339.1","87001.32",null,"7968.42","163738.81","6827.65","178534.88",{"$nulls":4},"3245.92","6455.5","16941.27","205178","61.45"]
[null,"17","LM0205","水泥混凝土面层","m2","3339.1","284657.52",null,"14766.97","379462.21","17338.8","411567.98",{"$nulls":4},"6918.36","21121.59","39564.71","479173","143.5"]
[null,"18","LM020501","水泥混凝土","m2","3339.1","275371.31",null,"13481.62","370824.61","17282.11","401588.34",{"$nulls":4},"6449.88","20432.55","38562.37","467033","139.87"]
[null,"19","LM020502","钢筋","t","2.05","9286.22",null,"1285.35","8637.6","56.7","9979.64",{"$nulls":4},"468.48","689.04","1002.34","12140","5921.71"]
[null,"20","104","桥梁涵洞工程","km",null,"10731.57",null,"1758.73","12432.32","786.83","14977.88",{"$nulls":4},"679.94","796.28","1480.87","17935"]
[null,"21","10401","涵洞工程","m","7","10731.57",null,"1758.73","12432.32","786.83","14977.88",{"$nulls":4},"679.94","796.28","1480.87","17935","2562.14"]
[null,"22","HD01","管涵","m","7","10731.57",null,"1758.73","12432.32","786.83","14977.88",{"$nulls":4},"679.94","796.28","1480.87","17935","2562.14"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":10},"复核："]
[]
[]
[null,"表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":15},"第 2 页","共 2 页","03表"]
[null,"序号","分项编号","工程名称","单位","工程量","定额直接费(元）","定额设备购置费（元）","直接费（元）",{"$nulls":4},"设备购置费","措施费","企业管理费","规费","利润\n(元)","税金\n(元)","金额合计（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费","材料费","施工机械使用费","合计",{"$nulls":5},"费率（%）\n7.42%","税率（%）\n9.0%","合计","单价"]
[null,"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11",null,"12","13","14","15","16","17","18","19"]
[null,"23","107","交通工程及沿线设施","公路公里",null,"90703.39",null,"8818.31","94689.91","8403.72","111911.94",{"$nulls":4},"3646.24","6730.19","11005.95","133294"]
[null,"24","10701","交通安全设施","公路公里","0.5","90703.39",null,"8818.31","94689.91","8403.72","111911.94",{"$nulls":4},"3646.24","6730.19","11005.95","133294","266588.65"]
[null,"25","JA01","护栏","m","500","76282.57",null,"1360.81","94689.91","2081.62","98132.33",{"$nulls":4},"673.3","5660.17","9401.92","113868","227.74"]
[null,"26","JA0105","钢护栏","m","500","76282.57",null,"1360.81","94689.91","2081.62","98132.33",{"$nulls":4},"673.3","5660.17","9401.92","113868","227.74"]
[null,"27","JA010501","波形钢板护栏","m","500","76282.57",null,"1360.81","94689.91","2081.62","98132.33",{"$nulls":4},"673.3","5660.17","9401.92","113868","227.74"]
[null,"28","JA09","安全设施拆除工程","公路公里","0.5","14420.82",null,"7457.5",null,"6322.11","13779.61",{"$nulls":4},"2972.94","1070.03","1604.03","19427","38853.2"]
[null,"29","JA0903","拆除波形梁护栏","m","500","14420.82",null,"7457.5",null,"6322.11","13779.61",{"$nulls":4},"2972.94","1070.03","1604.03","19427","38.85"]
[null,"30","110","专项费用","元",{"$nulls":6},"33381",{"$nulls":7},"33381"]
[null,"31","11001","施工场地建设费","元",{"$nulls":6},"20000",{"$nulls":7},"20000"]
[null,"32","11002","安全生产费","元",{"$nulls":6},"13381",{"$nulls":7},"13381"]
[]
[null,"合计",{"$nulls":3},"0.7","501379.16",null,"37514.7","650323.24","57743.81","778962.76",{"$nulls":4},"17259.47","37202.33","72003.92","905428","1293469.26"]
[null,"编制： ",{"$nulls":10},"复核："]

{"sheet":"【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表","index":4,"n_rows":27,"n_cols":28,"rows_kept":27,"merged":[[1,1,1,27],[2,1,2,20],[2,21,2,27],[3,1,3,6],[3,7,3,21],[3,22,3,23],[3,24,3,25],[3,26,3,27],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,15],[4,16,4,21],[4,22,4,27],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[5,26,6,26],[5,27,6,27],[7,6,7,7],[7,11,7,12],[8,6,8,7],[8,11,8,12],[9,6,9,7],[9,11,9,12],[10,6,10,7],[10,11,10,12],[11,6,11,7],[11,11,11,12],[12,6,12,7],[12,11,12,12],[13,6,13,7],[13,11,13,12],[14,6,14,7],[14,11,14,12],[15,6,15,7],[15,11,15,12],[16,6,16,7],[16,11,16,12],[17,6,17,7],[17,11,17,12],[18,6,18,7],[18,11,18,12],[19,6,19,7],[19,11,19,12],[20,6,20,7],[20,11,20,12],[21,6,21,7],[21,11,21,12],[22,6,22,7],[22,11,22,12],[23,6,23,7],[23,11,23,12],[24,6,24,7],[24,11,24,12],[25,6,25,7],[25,11,25,12],[26,1,26,11],[26,12,26,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-8 综合费率计算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":20},"第 1 页",null,"共 1 页",null,"04表"]
[null,"序号","工程类别","措施费（%）",{"$nulls":12},"企业管理费（%）",{"$nulls":5},"规费（%）"]
[{"$nulls":3},"冬季施工增加费","雨季施工增加费","夜间施工增加费","高原地区施工增加费",null,"风沙地区施工增加费","沿海地区施工增加费","行车干扰施工增加费","施工辅助费",null,"工地转移费","综合费率",null,"基本费用","主副食运费补贴","职工探亲路费","职工取暖补贴","财务费用","综合费率","养老保险费","失业保险费","医疗保险费","工伤保险费","住房公积金","综合费率"]
[{"$nulls":14},"Ⅰ","Ⅱ"]
[null,"1","2","3","4","5","6",null,"7","8","9","10",null,"11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25"]
[null,"01","土方",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"02","石方",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"03","运输",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"04","路面",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"04-1","路面（隧道路面）",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"05","隧道",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"06","构造物Ⅰ",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"06-1","构造物Ⅰ(绿化)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"07","构造物Ⅱ",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"08","构造物Ⅲ(一般)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"08-1","构造物Ⅲ(室内)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"08-2","构造物Ⅲ(桥梁)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"08-3","构造物Ⅲ(设备安装)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"09","技术复杂大桥",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"10","钢材及钢结构(一般)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"10-1","钢材及钢结构(桥梁)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[null,"10-2","钢材及钢结构(金属标志牌等)",{"$nulls":19},"16","0.6","9","1.3","9","35.9"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":10},"复核："]

{"sheet":"【04-1表】表A.0.2-9 综合费计算表","index":5,"n_rows":22,"n_cols":28,"rows_kept":22,"merged":[[1,1,1,27],[2,1,2,20],[2,21,2,27],[3,1,3,6],[3,7,3,21],[3,22,3,23],[3,24,3,25],[3,26,3,27],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,15],[4,16,4,21],[4,22,4,27],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[5,26,6,26],[5,27,6,27],[7,6,7,7],[7,11,7,12],[8,6,8,7],[8,11,8,12],[9,6,9,7],[9,11,9,12],[10,6,10,7],[10,11,10,12],[11,6,11,7],[11,11,11,12],[12,6,12,7],[12,11,12,12],[13,6,13,7],[13,11,13,12],[14,6,14,7],[14,11,14,12],[15,6,15,7],[15,11,15,12],[16,6,16,7],[16,11,16,12],[17,6,17,7],[17,11,17,12],[18,6,18,7],[18,11,18,12],[19,6,19,7],[19,11,19,12],[20,6,20,7],[20,11,20,12],[21,1,21,11],[21,12,21,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-9 综合费计算表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":20},"第 1 页",null,"共 1 页",null,"04-1表"]
[null,"序号","工程名称","措施费",{"$nulls":12},"企业管理费",{"$nulls":5},"规费"]
[{"$nulls":3},"冬季施工增加费","雨季施工增加费","夜间施工增加费","高原地区施工增加费",null,"风沙地区施工增加费","沿海地区施工增加费","行车干扰施工增加费","施工辅助费",null,"工地转移费","综合费用",null,"基本费用","主副食运费补贴","职工探亲路费","职工取暖补贴","财务费用","综合费用","养老保险费","失业保险费","医疗保险费","工伤保险费","住房公积金","综合费用"]
[{"$nulls":14},"Ⅰ","Ⅱ"]
[null,"1","2","3","4","5","6",null,"7","8","9","10",null,"11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25"]
[null,"1","清除表土",{"$nulls":19},"185.49","6.96","104.34","15.07","104.34","416.19"]
[null,"2","挖除水泥混凝土路面",{"$nulls":19},"354.5","13.29","199.41","28.8","199.41","795.4"]
[null,"3","挖土方",{"$nulls":19},"176.56","6.62","99.32","14.35","99.32","396.17"]
[null,"4","利用石方填筑",{"$nulls":19},"33.34","1.25","18.76","2.71","18.76","74.81"]
[null,"5","边沟",{"$nulls":19},"484.21","18.16","272.37","39.34","272.37","1086.45"]
[null,"6","水泥稳定类基层",{"$nulls":19},"1446.65","54.25","813.74","117.54","813.74","3245.92"]
[null,"7","水泥混凝土",{"$nulls":19},"2874.6","107.8","1616.96","233.56","1616.96","6449.88"]
[null,"8","钢筋",{"$nulls":19},"208.79","7.83","117.45","16.96","117.45","468.48"]
[null,"9","管涵",{"$nulls":19},"303.04","11.36","170.46","24.62","170.46","679.94"]
[null,"10","波形钢板护栏",{"$nulls":19},"300.08","11.25","168.79","24.38","168.79","673.3"]
[null,"11","拆除波形梁护栏",{"$nulls":19},"1324.99","49.69","745.31","107.66","745.31","2972.94"]
[null,"12","合计：",{"$nulls":19},"7692.24","288.46","4326.89","625","4326.89","17259.47"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":10},"复核："]

{"sheet":"【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总","index":6,"n_rows":65,"n_cols":18,"rows_kept":65,"merged":[[1,1,1,18],[2,1,2,12],[2,13,2,18],[3,1,3,5],[3,6,3,12],[3,13,3,14],[3,15,3,16],[4,8,4,9],[4,12,4,13],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[6,8,6,9],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,16,6,17],[7,8,7,9],[7,12,7,13],[7,14,7,15],[7,16,7,17],[8,8,8,9],[8,12,8,13],[8,14,8,15],[8,16,8,17],[9,8,9,9],[9,12,9,13],[9,14,9,15],[9,16,9,17],[10,8,10,9],[10,12,10,13],[10,14,10,15],[10,16,10,17],[11,8,11,9],[11,12,11,13],[11,14,11,15],[11,16,11,17],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,8,12,9],[12,12,12,13],[12,14,12,15],[12,16,12,17],[13,8,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,13],[13,14,14,15],[13,16,14,17],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[15,8,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[15,12,16,13],[15,14,16,15],[15,16,16,17],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[17,8,18,9],[17,10,18,10],[17,11,18,11],[17,12,18,13],[17,14,18,15],[17,16,18,17],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[19,8,20,9],[19,10,20,10],[19,11,20,11],[19,12,20,13],[19,14,20,15],[19,16,20,17],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[21,8,22,9],[21,10,22,10],[21,11,22,11],[21,12,22,13],[21,14,22,15],[21,16,22,17],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[23,8,24,9],[23,10,24,10],[23,11,24,11],[23,12,24,13],[23,14,24,15],[23,16,24,17],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[25,8,26,9],[25,10,26,10],[25,11,26,11],[25,12,26,13],[25,14,26,15],[25,16,26,17],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[27,8,28,9],[27,10,28,10],[27,11,28,11],[27,12,28,13],[27,14,28,15],[27,16,28,17],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[29,8,30,9],[29,10,30,10],[29,11,30,11],[29,12,30,13],[29,14,30,15],[29,16,30,17],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[31,8,32,9],[31,10,32,10],[31,11,32,11],[31,12,32,13],[31,14,32,15],[31,16,32,17],[33,8,33,9],[33,12,33,13],[33,14,33,15],[33,16,33,17],[34,1,34,8],[34,9,34,17],[37,1,37,18],[38,1,38,12],[38,13,38,18],[39,1,39,5],[39,6,39,12],[39,13,39,14],[39,15,39,16],[40,8,40,9],[40,12,40,13],[40,14,40,15],[40,16,40,17],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,8,41,9],[41,12,41,13],[41,14,41,15],[41,16,41,17],[42,8,43,9],[42,10,43,10],[42,11,43,11],[42,12,43,13],[42,14,43,15],[42,16,43,17],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[44,8,45,9],[44,10,45,10],[44,11,45,11],[44,12,45,13],[44,14,45,15],[44,16,45,17],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[46,8,47,9],[46,10,47,10],[46,11,47,11],[46,12,47,13],[46,14,47,15],[46,16,47,17],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[48,8,63,9],[48,10,63,10],[48,11,63,11],[48,12,63,13],[48,14,63,15],[48,16,63,17],[64,1,64,8],[64,9,64,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":11},"第 1 页",null,"共 2 页",null,"09表"]
[null,"序号","名称","单位","代号","预算单价\n(元)","备注",null,"序号",null,"名称","单位","代号",null,"预算单价\n(元)",null,"备注"]
[null,"1","人工","工日","1001001","95",null,null,"19",null,"铁钉混合规格","kg","2009030",null,"4.7"]
[null,"2","机械工","工日","1051001","106.28",null,null,"20",null,"石油沥青","t","3001001",null,"4250"]
[null,"3","普C15-32.5-2(商)普C15-32.5-2(商)","m3","1511006","450",null,null,"21",null,"汽油92号","kg","3003002",null,"9.61"]
[null,"4","普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)","m3","1511007","460",null,null,"22",null,"柴油0号,－10号,－20号","kg","3003003",null,"7.92"]
[null,"5","普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)","m3","1511009","490",null,null,"23",null,"煤","t","3005001",null,"561.95"]
[null,"6","HPB300钢筋","t","2001001","3780",null,null,"24",null,"电","kW·h","3005002",null,"0.86"]
[null,"7","HRB400钢筋","t","2001002","3520",null,null,"25",null,"水","m3","3005004",null,"3.88"]
[null,"8","钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm","t","2001019","5970.09",null,null,"26",null,"锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格","m3","4003002",null,"2300"]
[{"$nulls":8},"27",null,"黏土堆方","m3","5501003",null,"11.65"]
[null,"9","8～12号铁丝镀锌铁丝","kg","2001021","4.36"]
[{"$nulls":8},"28",null,"熟石灰","t","5503003",null,"276.7"]
[null,"10","20～22号铁丝镀锌铁丝","kg","2001022","4.79"]
[{"$nulls":8},"29",null,"中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方","m3","5503005",null,"195"]
[null,"11","型钢工字钢,角钢","t","2003004","4100"]
[{"$nulls":8},"30",null,"片石码方","m3","5505005",null,"63.11"]
[null,"12","钢管无缝钢管","t","2003008","4790"]
[{"$nulls":8},"31",null,"碎石未筛分碎石统料堆方","m3","5505016",null,"190"]
[null,"13","型钢立柱镀锌(包括斜撑)","t","2003016","8095"]
[{"$nulls":8},"32",null,"32.5级水泥","t","5509001",null,"405"]
[null,"14","波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)","t","2003017","5299.15"]
[{"$nulls":8},"33",null,"Φ1000mm以内混凝土排水管","m","5511012",null,"737"]
[null,"15","钢模板各类定型大块钢模板","t","2003025","5384.62"]
[{"$nulls":8},"34",null,"其他材料费","元","7801001",null,"1"]
[null,"16","电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0","kg","2009011","5.73"]
[{"$nulls":8},"35",null,"功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器","台班","8001004",null,"1216.64"]
[null,"17","螺栓混合规格","kg","2009013","7.35"]
[{"$nulls":8},"36",null,"斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压","台班","8001027",null,"1230.97"]
[null,"18","铁件铁件","kg","2009028","4.35"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":7},"复核："]
[]
[]
[null,"表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表"]
[null,"建设项目名称：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路"]
[null,"编制范围：什邡市蓥华镇金河村三组损毁村路",{"$nulls":11},"第 2 页",null,"共 2 页",null,"09表"]
[null,"序号","名称","单位","代号","预算单价\n(元)","备注",null,"序号",null,"名称","单位","代号",null,"预算单价\n(元)",null,"备注"]
[null,"37","斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压","台班","8001030","1545.36",null,null,"55",null,"提升质量25t以内汽车式起重机QY25","台班","8009030",null,"1383.49"]
[{"$nulls":8},"56",null,"容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330","台班","8015028",null,"185.08"]
[null,"38","斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械","台班","8001037","1685.66"]
[{"$nulls":8},"57",null,"小型机具使用费","元","8099001",null,"1"]
[null,"39","斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20","台班","8001045","610.73"]
[{"$nulls":8},"58",null,"定额基价","元","1999",null,"1"]
[null,"40","功率120kW以内平地机F155","台班","8001058","1232.26"]
[]
[null,"41","机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15","台班","8001081","606.29"]
[null,"42","机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21","台班","8001083","781.34"]
[null,"43","机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B","台班","8001088","932.09"]
[null,"44","摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30","台班","8003076","2672.74"]
[null,"45","混凝土电动刻纹机RQF180","台班","8003083","265.18"]
[null,"46","电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF","台班","8003085","210.47"]
[null,"47","出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325","台班","8005010","138.01"]
[null,"48","排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60","台班","8005051","1264.01"]
[null,"49","装载质量2t以内载货汽车","台班","8007001","369.3"]
[null,"50","装载质量4t以内载货汽车CA10B","台班","8007003","516.46"]
[null,"51","装载质量10t以内自卸汽车QD361","台班","8007015","788.74"]
[null,"52","容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN","台班","8007043","1133.22"]
[null,"53","提升质量5t以内汽车式起重机QY5","台班","8009025","673.57"]
[null,"54","提升质量8t以内汽车式起重机QY8","台班","8009026","729.8"]
[]
[null,"编制： ",{"$nulls":7},"复核："]